**Ausschreibungstext**

**RALMO-D-A-2 SD 1500m**

Die dampfdiffusionsdichte innere Abdichtung erfolgt umlaufend mit RALMO-D-A-2 Folie SD-1500m mit überputzbarer Vlieskaschierung.

Die Richtlinien des Bundesverbandes der Gipsindustrie „Verputzen von Fensteranschlussfolien“ ist zu beachten.

Bandbreite:

75mm\_\_\_\_100mm\_\_\_150mm\_\_\_\_ andere Breite:\_\_\_\_

Die Befestigung am Bauteil erfolgt durch einen Selbstklebestreifen.

Die Befestigung zur Wand erfolgt durch:

RALMO-Folienkleber MS- Polymer\_\_\_\_

oder mit aufkaschierten Butylklebestreifen\_\_\_\_\_

Bei Butyl ist grundsätzlich für die Verklebung Primer oder Haftkleber einzusetzen.

Zutreffendes bitte ankreuzen. Die Materialeigenschaften sind durch Prüfzeugnisse zu belegen.

Menge Einheit Einzelpreis Gesamtpreis

\_\_\_\_\_\_ lfm \_\_\_\_\_\_\_\_€ \_\_\_\_\_\_\_ €

|  |
| --- |
|  |
|  |