**Ausschreibungstext**

Die innere Abdichtung erfolgt umlaufend mit RALMO-Top Fensterdichtband selbstklebend.

**RALMO-Top\_\_\_\_\_\_ RALMO-Top plus\_\_\_\_\_\_ selbstklebend auf:**

**RALMO-Flex innen SD 40m\_\_\_\_\_/ SD 70m\_\_\_\_\_\_**

**D-A-2 Folie innen SD 1500m\_\_\_\_\_**

**RALMO-Double (Vario Folie) \_\_\_\_\_**

**RALMO-Flex außen SD 0,05m**

Bandbreite: 70mm\_\_\_\_100mm\_\_\_120mm\_\_\_\_ andere Breite:\_\_\_\_

Die Befestigung am Bauteil erfolgt durch Selbstklebestreifen.

Die Befestigung zur Wand erfolgt durch RALMO-Top selbstklebend:

Zutreffendes bitte ankreuzen.

Die Materialeigenschaften sind durch Prüfzeugnisse zu belegen.

Die Richtlinien des Bundesverbandes der Gipsindustrie „Verputzen von Fensteranschlussfolien“ ist zu beachten.

Menge Einheit Einzelpreis Gesamtpreis

\_\_\_\_\_\_ lfm \_\_\_\_\_\_\_\_€ \_\_\_\_\_\_\_ €